**05010103 พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม**

| **Table Name** | LANDSLIDE\_SUSCEPTIBILITY | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table Description** | พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม (Polygon) | | | | | | |
| **Column Name** | **Description** | **Data Type** | **Constraint Type** | **Reference Table** | **Reference Column** | **Value Description** | **หมายเหตุ** |
| FID | ID ของออบเจ็กต์ | INT |  |  |  |  |  |
| Shape | Shape | Geometry |  |  |  |  |  |
| Id | รหัสพื้นที่ | INT | PK |  |  |  |  |
| gridcode | รหัสระดับความอ่อนไหว | INT | FK | LUT\_SUSCEPT\_LEVEL | gridcode |  |  |
| Level\_T | ระดับความอ่อนไหว (ภาษาไทย) | NVARCHAR(255) | FK | LUT\_SUSCEPT\_LEVEL | Level\_T |  |  |
| Level\_E | ระดับความอ่อนไหว (ภาษาอังกฤษ) | NVARCHAR(255) | FK | LUT\_SUSCEPT\_LEVEL | Level\_E |  |  |
| Desc\_T | คำอธิบายระดับความอ่อนไหว (ภาษาไทย) | NVARCHAR(255) | FK | LUT\_SUSCEPT\_LEVEL | Desc\_T |  |  |
| Desc\_E | คำอธิบายระดับความอ่อนไหว (ภาษาอังกฤษ) | NVARCHAR(270) | FK | LUT\_SUSCEPT\_LEVEL | Desc\_E |  |  |
| Shape\_Length | Shape Length | NUMERIC(18,11) |  |  |  |  |  |
| Shape\_Area | Shape Area | NUMERIC(18,11) |  |  |  |  |  |